**IDA8 Audio OUT**

IDA8 Audio OUT

***Architekten- und Ingenieurspezifikation***

4-kanalige analoge 0 dB Audioausgangskarte für IDA8C, IDA8S und IDA8SAB.

# Technische Eigenschaften

|  |  |
| --- | --- |
| **Audioeingänge** |  |
| Audioeingängen Anzahl: | 4 |
| Ausgangsimpedanz: | 100 Ω, symmetrisch |
| Ausgangspegel max.: | +15 dBu |
| Anschlüsse: | Steckbare Schraubklemmen |
| Frequenzgang: | 20 Hz bis 20k Hz |
| Verzerrungen: | < 0,03 %, + 0 dBu, 20 – 20k Hz, unity gain, 20k Hz Bandbreite |
| S/N: | (100 dB), (re+ 15 dBu), unity gain, 22k Hz Bandbreite |
| S/N: | (80 dB), (re+ 15 dBu), 54 dB gain, 22k Hz Bandbreite |
| Dynamikumfang: | (100 dB), (re + 15 dBu), 22k Hz Bandbreite |
| **Mecanisch** |  |
| BxHxT: | 65 x 25 x185 mm |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Fabrikat: | ATEIS |
| Typ: | IDA8 Audio OUT |
| Material: |  |
| Lohn: |  |
| Menge: | Stck. |
| Gesamt: |  |