**RAC8**

8-fach Programmwahlschalter und Lautstärkeregler UP/AP zu UAP und LAP

***Architekten- und Ingenieurspezifikation***

Programmwahlschalter und Lautstärkeregler zum Einbau in Unterputzdosen oder Aufputzgehäusen zur Verwendung in Verbindung mit der digital Audioprozessor Serie ATEIS UAP und LAP für 8 Programme.

# Merkmale

Der Programmwahlschalter erlaubt die Auswahl von bis zu 8 Programmen und ist als 8-Stufiger Schalter-, der Lautstärkeregler ist als Potentiometer für die stufenlose Regelung von Lautstärke oder ähnlichen Parametern ausgeführt. Die Bedienelemente sind auf einer weißen Kunststoffoberfläche angebracht, die weitgehenst den üblichen UP/AP Geräten wie Schalter, Steckdosen udgl. ähnlich ist.

Das Gerät wird direkt in Verbindung mit der digitalen Audioprozessor Serie ATEIS UAP und LAP eingesetzt und benötigt keine weiteren Zubehörteile.

# Technische Eigenschaften

|  |  |
| --- | --- |
| Anschluß: | Steckbare Schraubklemmen |
| **Mecanisch** |  |
| Gehäuse: | Kunststoff, RAL9010 (reinweiß) |
| BxHxT: | 84 x 84 x 50 mm |
| Gewicht: | 100 g |
| Fabrikat: | ATEIS |
| Typ: | RAC8 |
| Material: |  |
| Lohn: |  |
| Menge: | Stck. |
| Gesamt: |  |