**PSM Keypad G2**

8 Tasten Erweiterung zur Sicherheitssprechstelle PSM8WJB

 ***Architekten- und Ingenieurspezifikation***

Platzsparende Erweiterung der Tischsprechstelle PSM8WJB zum Einsatz in elektroakustischen Notfallwarnsystemen (ENS) in Konformität mit EN 60849 und BS 5839 mit 8 Tasten.

# Hauptmerkmale

* Intuitive und übersichtliche Bedienung
* Platzsparendes, zeitloses Design
* Pro PSM KP 8 weitere Rufzonen (max. 11 PSM Keypad G2 pro PSM8WJB)
* Gruppenruf und Sammelruf, Programmzuordnung auf einzelne Zonen
* Programmwahl, Ein-/Aus-Tasten für einzelne Zonen
* Start von digitalen Texten, Gongs und Jingles mit vordefinierter Zonenzuweisung
* LED-Anzeige des Systemstatus (Betriebsspannung, Störung/Fehler)

# Technische Eigenschaften

|  |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung |  |
| Spannungsversorgung: | 24 VDC |
| Stromaufnahme: | 20 mA |
| Tastatur |  |
| Frei konfigurierbare Tasten: | 8 |
| Anzeigen |  |
| Power: | LED, grün |
| Hold: | LED x 8, grün |
| Busy: | LED x 8, gelb |
| **Gehäuse** |  |
| Fabrikat: | ATEIS |
| Typ: | PSM Keypad G2 |
| Material: |   |
| Lohn: |   |
| Menge: | Stck. |
| Gesamt: |   |